|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MODEL | YEARS | STARTER | CC’s | FEATURE |
| 1-10 | 1965-1968 | LHS or RHS | 54 |  |
| 2-10 | 1965-1967 | RHS | 54 |  |
| 4-10 | 1965-1966 | LHS | 54 |  |
| 3-10 | 1966-1967 | LHS or RHS | 54 |  |
| 3-10E | 1966-1967 | LHS | 54 | Elec. Start |
| 5-10 | 1966-1967 | LHS | 54 |  |
| 5-10E | 1966-1967 | LHS | 54 | Elec. Start |
| 5-10G | 1966-1967 | LHS | 54 | Gear Drive |
| 2-10A | 1967-1988 | RHS | 54 | Auto Oiler |
| 2-10G | 1967-1968 | RHS | 54 | Gear Drive |
| 2-10PS | 1967-1967 | RHS | 54 | Powersharp |
| 5-10A | 1967-1968 | LHS | 54 | Auto Oiler |
| 10-10 | 1967-1972 | LHS or RHS | 54 |  |
| 10-10A | 1967-1976 | LHS or RHS | 54 | Auto Oiler |
| SUPER 10-10 | 1967-1972 | LHS | 54 |  |
| SUPER 2-10A | 1968-1973 | LHS or RHS | 54 | Auto Oiler |
| SUPER 2-10C | ? | RHS | 54 | Chrome Cyl. |
| 6-10 | 1968-1972 | LHS | 70.5 |  |
| 6-10A | 1968-1970 | LHS | 70.5 | Auto Oiler |
| 10-10E | 1968-1969 | RHS | 54 | Elec. Start |
| SUPER 10-10E | 1969-1970 | RHS | 54 | Elec. Start |
| CP55CP55 | 1969-1971 | RHSLHS | 5454 |  |
| CP70 | 1969-1970 | RHS | 72 |  |
| SUPER 6-10A | 1970-1970 | LHS | 70.5 | Auto Oiler |
| 7-10A | 1970-1977 | LHS | 70.5 | AO + Brake |
| SUPER 10-10A | 1970-1972 | LHS | 54 | Auto Oiler |
| G70 | 1970-1972 | RHS | 72 | Gear Drive |
| SUPER PRO 80 | 1971-1973 | LHS | 82 | Auto Oiler |
| SUPER PRO 60 | 1972-1977 | LHS | 62.3 | AO + Brake |
| OEM 7-10 YELLOW | 1972-1977 | LHS | 70.5 |  |
| OEM 7-10 BLUE | 1972-1977 | LHS | 70.5 | Blue Paint |
| OEM 10-10 | 1972-1973 | LHS | 54 |  |
| PRO-MAC 60 | 1972-1976 | LHS | 62.3 | AO + Brake |
| SUPER PRO 81 | 1973-1977 | LHS | 82 | AO + Brake |
| PRO-MAC 55 | 1973-1977 | LHS | 57 | AO + Brake |
| PRO 10-10A | 1975-1977 | LHS | 54 | AO + Brake |
| SUPER PRO 70 | 1976-1977 | LHS | 70.5 | AO + Brake |
| PRO-MAC 570 | 1977-1977 | LHS | 57.4 | AV + AO + Brake |
| SUPER PRO 81E | 1977-1977 | LHS | 82 | Brake |
| PRO-MAC 555 | 1977-1978 | LHS | 57.4 | AO + Brake |
| PRO-MAC 850 | 1977-1980 | LHS | 82 | AV + AO + Brake |
| PRO-MAC 10-10 | 1977-1982 | LHS | 54 | AO + Brake |
| PRO-MAC 700 | 1977-? | LHS | 70.5 | AO + Brake |
| PRO-MAC 800 | 1980-1985 | LHS | 82 | AV + AO + Brake |
| PRO-MAC 10-10S | 1982-? | LHS | 54 | AO + Brake |
| PRO-MAC 4300 (Type 1) | 1982-1992 | LHS | 70.5 | AV + AO + Brake |
| PRO-MAC 805 | 1982-1995 | LHS | 82 | AV + AO + Brake |
| PRO-MAC 850 SUPER | 1983-1994 | LHS | 82 | AV + AO + Brake |
| PRO-MAC 8200LG-6 Bow sawLG-2 Bow saw | 1992-?19721972 | LHS | 82 | AV + AO + Brake |

2019-10-27